ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: 
резервное электроснабжение жилых домов

Уважаемые потребители электрической энергии!

Стабильное электроснабжение — это основа комфорта в каждом доме. Однако из-за неблагоприятных погодных условий, плановых ремонтов или аварийных ситуаций на сетях могут происходить временные отключения электричества.
В связи с этим Комитет городского обустройства совместно с сетевыми компаниями напоминает о правилах надежности и возможностях использования автономных источников питания.
Установка резервных источников питания для граждан носит исключительно ДОБРОВОЛЬНЫЙ и рекомендательный характер.
Согласно действующему законодательству РФ (Правилам устройства электроустановок — ПУЭ), жилые дома и квартиры граждан относятся к III категории надежности электроснабжения.
· Для этой категории по закону достаточно одного основного источника питания (городской электросети).
· Допустимое время перерыва в подаче электричества для проведения аварийно-восстановительных работ составляет до 24 часов подряд.
Закон не обязывает вас покупать генераторы или аккумуляторы. Никаких штрафов или санкций за их отсутствие быть не может. Это решение принимается вами исключительно по собственному желанию для повышения личного комфорта.

Зачем нужен автономный источник питания?

Если вы хотите обезопасить бытовую технику и сохранить тепло/свет в доме во время отключений, вы можете самостоятельно установить автономный резервный источник питания (АРИП).
Основные виды для частных домов и квартир:
· Бензиновые или дизельные генераторы (подходят для частного сектора, требуют установки на улице или в специально оборудованном помещении).
· Инверторные системы с аккумуляторными батареями (ИБП) (работают бесшумно, можно использовать внутри жилых помещений и квартир для поддержания работы котлов отопления, холодильников и освещения).

 Важные правила безопасности при установке АРИП

Если вы решили приобрести резервный источник, обязательно соблюдайте правила его подключения и эксплуатации:
· Исключите «встречный ток»! Категорически запрещено подключать генератор в обычную домашнюю розетку без отключения вводного автомата. Если не отключить дом от городской сети, ток от вашего генератора пойдет в общую сеть, что может убить электрика, ремонтирующего линию, или сжечь ваш прибор при включении городского света.
· Правильное переключение: Используйте специальный реверсивный рубильник (переключатель ввода), который физически не позволяет одновременно включить и городскую сеть, и генератор.
· Вентиляция: никогда не запускайте бензиновые или дизельные генераторы в закрытых жилых помещениях, на балконах или в подвалах. Выхлопные газы смертельно опасны!
· Мощность: при выборе прибора рассчитывайте его мощность так, чтобы ее хватало на самые важные электроприборы (насос отопления, холодильник, минимум освещения), не перегружая резервную систему.
Помните: безопасность вашего дома и надежность работы электроприборов при использовании генераторов зависят от строгого соблюдения инструкций завода-изготовителя и привлечения квалифицированных специалистов для их подключения.


